Лызлово. Техника в кадрах
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Советский танк Т-60

Боевая масса – 5,8 т. Экипаж – 2 чел. Вооружение – одна 20-мм пушка ТНШ, один 7,62-мм пулемет ДТ. Толщина брони: лоб корпуса – 35 мм, борт – 15 мм, башня – 15 мм. Двигатель – ГАЗ-202. 70 л. с. Скорость по шоссе – 42 км/ч. Запас хода по шоссе – 450 км. Выпущено – 5920 шт.
Броня «Т-60» обеспечивала его защиту на дистанции до 500 м от 7,92-мм и 14,5-мм противотанковых ружей, 20-мм танковых и зенитных пушек, а также 37-мм противотанковых пушек, распространенных в 1941-1942 годах в Вермахте.

Впервые в бой Т-60 пошли в сентябре 1941 года в составе 10-й танковой бригады, действовавшей в Полтавской области. В больших количествах они участвовали в сражениях 1941—1943 годов, начиная с битвы за Москву и кончая полной деблокадой Ленинграда в январе 1944 года. Особенно была велика роль «Т-60» при обороне Москвы – вследствие катастрофических потерь материальной части и эвакуации танковых заводов уровень выпуска средних и тяжёлых танков резко упал, не покрывая даже самой минимальной потребности РККА в этих боевых машинах. Как результат, они замещались более лёгкими «шестидесятками». В ходе парада 7 ноября 1941 года по Красной площади прошло 48 взятых из резерва «Т-60». После парада они были сразу направлены на фронт. 13 декабря 1941 года, уже после начала контрнаступления советских войск, первые выпущенные в Горьком «Т-60» приняли участие в боях под Москвой.

Ввиду слабой броневой защиты, задачей танка в реальной боевой обстановке становилась борьба с пехотой противника. Ураганный смертоносный огонь из 20-мм автоматической пушки «ТНШ» заставлял в ужасе залегать наступающих немецких пехотинцев, «Т-60» мог быстро ликвидировать большие скопления живой силы врага, по каким-либо причинам оставшиеся без поддержки танков и орудий ПТО. 
Начиная с 1942 года «шестидесятка» была объективно слабее практически любой бронетехники, применявшейся гитлеровцами на восточном фронте. Теперь «Т-60» применяли исключительно для решения вспомогательных задач, вроде сопровождения колонн на марше, ведения разведки, охраны тыловых объектов, буксирования противотанковых орудий и т.д. 
Давая общую оценку проекту «Т-60», можно сказать, что в тяжелейших условиях лета и осени 1941 года советскими конструкторами под руководством Н. Астрова была решена очень важная задача – создание в кратчайший срок легкой в производстве, технологичной и дешёвой машины. В дальнейшем «шестидесятки» стали уступать место более совершенным боевым машинам – «Т-70» и «Т-34». 

 Танк сыграл важную роль в прорыве Блокады Ленинграда в 1943 году. В блокадный Ленинград «шестидесятки» доставлялись речным путём, замаскированными на баржах с углём, которые не вызывали у господствовавшей в воздухе немецкой авиации особого интереса. Таким образом, незаметно для противника было осуществлено перемещение 61-й танковой бригады. Именно эта бригада сыграла важную роль в операции по прорыву Блокады Ленинграда, перейдя по тонкому льду Невы на другой берег в том месте, где средние и тяжёлые танки просто бы провалились под лёд. Именно там совершил свой знаменитый подвиг экипаж лейтенанта Останюка. На начальном этапе операции использовались лишь лёгкие танки, такие как «Т-60», поскольку только они могли без подготовки настилов инженерными частями преодолеть Невский лёд. 
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Советский бронеавтомобиль БА-20

Бронеавтомобиль «БА-20» выпускался с 1936 г. до 1941 г. на базе автомобиля «ГАЗ-М». Небольшое количество машин «БА-20» ещё было выпущено в начале 1942 г. из оставшихся деталей. Всего с 1936 по 1942 год было выпущено 2013 «БА-20», причем 1557 из них – до начала Великой Отечественной войны. Бронированная машина «БА-20» прошла крещение огнем во время вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол, где и выяснилось, что броня «БА-20» легко пробивается бронебойной пулей крупнокалиберного 13,2-мм пулемёта. Она не пробивалась только ружейно-пулемётной простой и бронебойной пулей. «БА-20» был вооружен 7,62-мм пулеметом «ДТ», установленным в шаровой опоре вращающейся башни. Боекомплект к пулемету составлял 1386 патронов, то есть 22 диска, по 63 патрона в каждом. Экипаж – 2 человека.
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Немецкий лёгкий танк «Прага». 

В 1938-1939 годах Германия захватила Чехословакию, и в марте 1939 года 150 недостроенных LT-38 были конфискованы и переданы компании CKD в Праге для завершения сборки. Все они были включены в состав германской армии как PzKpfw 38(t) Ausf A - Sd.Kfz.140. После захвата Чехословакии танк LT-38 стал одним из самых важных танков, используемых германскими танковыми частями, и находился в производстве как танк до июня 1942 года. На 22 июня 1941 года в пяти немецких танковых дивизиях первой линии имелось 623 танка Pz.38(t). Почти все они к концу года были потеряны.
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Советская противотанковая пушка калибра 45 мм.

Пушка калибра 45 мм, называемая «сорокопяткой», образца 1937 года. Использовалась на первом этапе Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью была заменена в 1942 году на более мощную пушку «М-42» того же калибра. Окончательно пушка обр. 1937 года была снята с производства в 1943 году; за 1937-1943 годы промышленность СССР изготовила 37354 орудия.
